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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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)
Введение.
Основание для проектирования.
ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», мастерская генерального плана в соответствии с договором №20214 по заказу Администрации МР Буздякский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Каранский сельсовет МР Буздякский район РБ». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.
Цель работы.
Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории сельсовета в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов. 
Проектом выявляются ресурсные возможности территорий сельсовета (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации рекреационных мест, отдыха и т.д. 
Вопросы экономического, социального и территориального развития рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием территории, со спецификой хозяйственной деятельности. 
Главная задача.
Главной задачей проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений РФ, РБ, муниципальных образований.
Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.
Использованные материалы.
1. Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами.
2. Утвержденная Схема территориального планирования МР Буздякский район РБ.
3. Исходные данные, представленные Администрацией МР Буздякский район, администрацией сельского поселения Каранский сельсовет МР Уфимский район, Министерствами и ведомствами РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО.
4. Федеральные и Республиканские целевые программы. 
5. Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке.

































Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Каранский сельсовет расположен в центральной части МР Буздякский район. Территория сельсовета граничит с востока – с территорией МР Благоварский район, а также с территориями сельских поселений МР Буздякский район: Килимовский, Тавларовский, Арслановский, Буздякский.
В состав Каранского сельского поселения входят населенные пункты – д.Байраш, д.Ишменево, д.Урал, д.Ураново, д.Юрактау, с.Амирово, с.Каран, с.Новоактау, с.Сабанаево, с.Староактау. 
Схемой территориального планирования Буздякского района на территории сельского поселения в районе села Амирово планируется строительство автодороги межмуниципального значения - западного обхода села Буздяк с выходом на существующую автодорогу межмуниципального значения в направлении села Чекмагуш.
Важное социально-экономическое значение имеет автомобильная дорога федерального значения М-5 «Самара-Челябинск», частично проходящая по территории сельского поселения. Схемой территориального планирования Буздякского района на территории сельского поселения в районе н.п.Сабанаево и Староактау зарезервированы земли под строительство автодороги федерального значения дублирующей существующую М-5.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.
В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.
В основном жилые дома (бревенчатые) имеют износ до 50%.
Общая площадь всего жилого фонда составляет около 47,02 тыс.м2.
Инженерное оборудование жилого фонда неполное.





таблица а)
	Наименование населённых пунктов
	Количество общей площади, кв.м
	Количестов домов, шт.

	
	
	

	с.Амирово
	9899
	162

	д.Байраш
	1677
	36

	д.Ишменево
	892
	21

	с.Каран
	9796
	156

	с.Новоактау
	3950
	88

	с.Сабанаево
	4147
	96

	с.Староактау
	6154
	133

	д.Урал
	845
	21

	д.Ураново
	8817
	142

	д.Юрактау
	836
	19

	
	
	

	итого
	47014
	874



1.2.2. Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены следующими объектами:
таблица б)
	Наименование населённых пунктов
	Наименования объектов*
	Примечания

	
	
	

	1
	2
	3

	с.Амирово
	сельский клуб с библиотекой, школа на 150 учащ., детский сад на 15 мест, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, столовая
	толовая не действует

	д.Байраш
	-
	

	д.Ишменево
	-
	

	с.Каран
	магазины
	

	с.Новоактау
	сельский клуб с библиотекой, нач. школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин
	нач. школа не действует

	с.Сабанаево
	сельский клуб с библиотекой, нач. школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин
	«

	с.Староактау
	сельский клуб с библиотекой, нач. школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин
	«

	д.Урал
	-
	

	д.Ураново
	сельский клуб с библиотекой, школа на 150 учащ., детский сад на 50 мест, фельдшерско-акушерский пункт, почта, магазины
	

	д.Юрактау
	-
	



Примечание: *
см. экспликацию на опорном плане
Отмечается низкая обеспеченность детскими садами, магазинами, объектами бытового обслуживания.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Перечень предприятий производственного и коммунально-складского назначения приведён в экспликации на основном чертеже. Большинство ферм, зернотоков и машино-тракторных мастерских не действуют.

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории СП Каранский сельсовет присутствуют памятники истории, архитектуры и археологии.
Места расположения памятников, время их открытия и последующего мониторинга свидетельствуют о крайне неравномерном археологическом исследовании территории Буздякского района. Выделенные зоны с высокой насыщенностью археологическими объектами указывают на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемой территории.
В связи с тем, что на территории района не проводился серьезный мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия необходимо провести обследование территории района, а также разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального района Буздякский район.
Дальнейшие работы по проектированию застройки и иных видов хозяйственного освоения на территории района возможны только с учетом требований и ограничений, указанных в разработанных проектах зон охраны.
В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.
Все исследования территории, в том числе и разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ в соответствии с Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории СП Каранский сельсовет.
 
	N
п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Дати-
ровка
	Современное использование,

для  пам. археол. –
источник
	Вид
памятника
	Принятие на
гос.  охрану

	
	
	Район, 
город
	Село, 
деревня, 
улица
	Дом
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Юрактау

	1
	Идяшские курганы
	Буздякский район
	В 2 км восточнее д. Юрактау,  на высокой пологой террасе р. Идяш
	
	Неизв.
	АКБ  № 335
	
	ПСМ № 599 от 31.12.70 г

	2
	Юрактауская стоянка
	Буздякский район
	На  правом берегу р. Киязы, в 1,5 км от д. Ново-Амирово по дороге в д. Юрактау
	
	ЭБ
	АКБ  № 339
	
	В

	3
	Юрактауский курган
	Буздякский район
	На  правом берегу р. Киязы, в 0,8 км от посадки ( В-окраина д. Юрактау)
	
	Неизв.
	АКБ  № 336
	
	В







	N
п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Дати-
ровка
	Современное использование,

для  пам. археол. –
источник
	Вид
памятника
	Принятие на
гос.  охрану

	
	
	Район, 
город
	Село, 
деревня, 
улица
	Дом
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Урал

	1
	Уральский I курган
	Буздякский район
	На  вершине прибережного всхолмления р. Киязы,  на З-окраине д. Урал, у кладбища
	
	Неизв.
	АКБ  № 338
	
	В

	2
	Уральский II курган
	Буздякский район
	На  З-окраине д. Урал, у дороги, возле фермы
	
	Неизв.
	АКБ  № 337
	
	В



	N
п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Дати-
ровка
	Современное использование,

для  пам. археол. –
источник
	Вид
памятника
	Принятие на
гос.  охрану

	
	
	Район, 
город
	Село, 
деревня, 
улица
	Дом
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Каран

	1
	Каранский курган
	Буздякский район
	На  правом берегу р. Киязы,  на краю высокой запаханной террасы, возле кладбища
	
	Неизв.
	АКБ  № 340
	
	В







Проектом предлагаются следующие меры по созданию системы государственной охраны объектов культурного наследия:
1. Инвентаризация всех известных объектов культурного наследия района, определение их современного состояния, научной и историко-культурной значимости.
2. Обследование всей территории района и создание реестра недвижимых объектов культурного наследия.
3. Создание кадастра и фонда земель историко-культурного назначения района, перевод всех объектов в данный фонд.
4. Создание регионального центра охраны памятников в ранге территориального подразделения.
5. Проведение периодического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия.
6. при разработке документов территориального планирования сельских поселений, генеральных планов населенных пунктов, правил землепользования и застройки населенных пунктов определить зоны регулирования застройки и зоны охраняемого или реконструируемого ландшафта;
7. включить зоны охраны памятников в культурно-образовательные программы с организацией тематических экскурсий и туристических маршрутов;
8. проектом предлагается создание первого пояса охраны памятников археологии (радиус 200м), в пределах которого освоение территории необходимо производить с учетом требований проведения археологических работ.

1.4. Транспорт и дороги.

Внешняя связь СП Каранский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге Буздяк-Давлеканово, Буздяк-Чекмагуш, которая проходит через село Амирово. Имеется ряд автодорог местного значения, связывающих населенные пункты между собой.
Ближайшая ж/д станция «Буздяк». 
На территории сельского поселения зарезервированы земли для развития малой авиации (около с.Каран – вертолетная площадка).
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Тротуары и озеленение отсутствуют.



















Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Буздякского района РБ приведены по данным метеорологических наблюдений станции «Буздяк».
Средняя и годовая температура воздуха, °С.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	-13,7
	-12,3
	-6,0
	4,9
	13,3
	17,6
	19,3
	16,9
	11,4
	3,5
	-4,4
	-10,2
	3,4



Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет -13,7°С.
Абсолютный минимум температур воздуха достигал – 48,0 °С в 1979 г.
Абсолютный максимум температур воздуха достигал 40,0 °С 
Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:
        -север 3,5
        -северо-восток 3,0
        -восток 2,5
        -юго-восток 3,2
        -юг 3,6
        -юго-запад 3,8
        -запад 3,5
        -северо-запад 3,5
Территория сельсовета относится к VI агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:
        -сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 2100…2200;
        -продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 130…140;
        -продолжительность безморозного периода (дни) – 120…125;
        -сумма осадков за теплый период (мм) – 300…350;
        -ГТК Селянинова – 0,95…1,15;
        -средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 30…40.
Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением, часто повторяющимися суховеями и чёрными бурями. Основное количество осадков приходится на осенние и зимние месяцы из-за чего в период вегетации сельскохозяйственных культур, в основном, наблюдается дефицит влаги. Сильная засуха ежегодно повторяется в мае-июне месяцах, когда укрепления, кущения и развития растений требуется наибольшее количество влаги.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

	Территория сельсовета расположена на севере Бугульминско-Белебеевской увалистой возвышенности, поверхность которой покрыта овражно-балочной сетью. Территория сельсовета входит в предуральскую степь и относится к благоприятным для градостроительного освоения за исключением оврагов и закарстованных участков.
	Карстующиеся породы отсутствуют или очень маломощны, большей 
частью скрыты под мощной (более 80м) толщей некарстующихся пород или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности.
Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 140м до 260м. 
Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с элементами денудационно-литоморфного. Форма рельефа холмисто-увалистая.
Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории 3-5%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 15-20%. Скорость размыва обычно <1,0 м в год.

2.3. Гидрогеологические условия.

Гидрологическая сеть сельского поселения относится к бассейну р.Волги, I порядка р.Кама, II порядка р.Белая, III порядка р.Чермасан с площадью водосбора 3970км2. Речную сеть образует верхнее течение реки Киязы с притоками. Имеются многочисленные родники. 
        -Территория района благоприятна для освоения.
        -Густота речной сети 0,3…0,4км/м2.
        -Заболоченность территории до 0,1%.
        -Район относится к высоким паводковым и низким меженным стоком, со среднегодовой мутностью рек более 500г/м3, минерализацией  1000…1200мг/л. 
Территория района по обеспеченности подземными водами относится к менее обеспеченной (от 0,2 до 10 тыс.куб.м/сут), качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.



2.4. Растительность. Почвы.

Главная река Буздякского района – Чермасан. Растительность преимущественно степная. По долине Чермасана имеются небольшие фрагменты солончаковой растительности. Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Степи большей частью распаханы, сохранились лишь в той или иной степени нарушенных вариантах по склонам речной и овражно-балочной сети. Преобладают типичные черноземы и серые лесные почвы.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории сеть объектов добычи и транспортировки нефти незначительная. Присутствуют разрабатываемые карьеры песчано-гравийной смеси и глин. 






















Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.
Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:
1. Жилая зона;
2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;
3. Рекреационная зона;
4. Производственная зона;
5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;
6. Зона специального назначения;
7. Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:
а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районе существующей застройки;
б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районах нового строительства;
В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки включает территории, застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:
Зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары. 

4. Производственная зона представлена промышленными и сельхозпредприятиями, расположенными, в основном, вне границ населенных пунктов на прилегающих территориях.
Объекты проектируемых предприятий логистического назначения расположены около н.п.Амирово. 

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. В пределах границ населенных пунктов выделены улично-дорожная сеть, коридоры инженерных сетей; на сопредельных территориях – полосы отвода автомобильных дорог. 

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО, санитарно-защитное озеленение. 

7. К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.
Планировочная структура проектируемого сельсовета состоит из последовательной цепи населенных пунктов, расположенных между собой на близком расстоянии.
В районах нового строительства населенных пунктов основные планировочные оси акцентированы размещением общественных центров. 
Каждый участок представляет собой совокупность тех или иных запроектированных функциональных зон, связанных между собой системой проектируемых автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность населения Каранского сельсовета Буздякского района составляет на 2012г. 2,11 тыс. чел. 

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:
таблица а)
	Годы
	2002 г.
	2010 г.
	2012 г.

	Численность населения, тыс. чел.
	2,22
	2,11
	2,11



Численность населения с 2002г. уменьшилась на 5%. 




Возрастной состав населения
таблица б)
	
Возрастные группы
	
2012г.
Всего, %
	
В том числе женщин

	0-7 лет

	9,6
	4,3

	7-15 лет

	10,6
	5,0

	15-17 лет

	2,9
	1,2

	17-55 женщины

	28,0
	28,0

	17-60 мужчины

	30,4
	-

	Старше трудоспособного возраста

	18,5
	13,5

	Всего

	100,0
	52,0



Прогнозируется стабилизация миграционных процессов и незначительный естественный прирост населения. В связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.
В основу проектной системы расселения заложены следующие положения: 
1) Принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений.
Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью менее 50 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, включая мелкие, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению важнейшей социальной проблемы – закреплению кадров на селе. 
Учитывая вышеуказанное, настоящим проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов.
2) Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой.
Проектная численность населения по населённым пунктам
таблица в)
	№
	Наименование населённых пунктов
	Население перепись2002г.
	Население сущ. 2012г.

	Население 1 очередь 2023г.
	Население расч. Срок 2033г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	с.Амирово
	0,44
	0,48
	0,48
	0,49

	22
	д.Байраш
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10

	33
	д.Ишменево
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	44
	с.Каран
	0,45
	0,36
	0,36
	0,37

	55
	с.Новоактау
	0,17
	0,15
	0,15
	0,15

	66
	с.Сабанаево
	0,21
	0,20
	0,20
	0,20

	77
	с.Староактау
	0,30
	0,28
	0,28
	0,28

	88
	д.Урал
	0,05
	0,04
	0,04
	0,03

	99
	д.Ураново
	0,44
	0,42
	0,42
	0,42

	110
	д.Юрактау
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	2,22
	2,11
	2,11
	2,12



Общая прогнозная численность населения по проекту составит 2,12 тыс.чел. 
Трудовые ресурсы

На предприятиях и в учреждениях сельсовета работают около 22% трудоспособного населения. В связи с близостью районного центра большая часть трудоспособного населения трудится в районном центре.
Проектом предлагается сохранение существующих предприятий и сохранение территорий недействующих предприятий. При улучшении экономической ситуации на этих территориях возможно восстановление производств, где будут созданы дополнительные рабочие места.
На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 60 % от всего населения.
На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. 
В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается дополнительными рабочими местами.

3.4. Объемы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 40,0 кв.м/чел., на 1 оч.- около 31,0 кв.м/чел.
Жилищная обеспеченность существующая по сельсовету — 22,1 кв.м/чел.
На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства. 
Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 37,78 тыс. кв.м.,в том числе на 1 очередь —18,2 тыс. кв.м, ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 1,89 тыс.кв.м. 
Территориального развития д.Урал и д.Юрактау за существующей чертой населённых пунктов не предусматривается. 







Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок
таблица а)
	Наименование населённых пунктов
	Новые территории под жилую застройку,
га
	в том числе

	
	
	1 очередь строи-тельства,
га
	расчётный срок,
га

	с.Амирово
	18,75
	8,81
	9,94

	д.Байраш
	4,74
	2,53
	2,21

	д.Ишменево
	1,62
	0,59
	1,03

	с.Каран
	24,8
	11,48
	13,32

	с.Новоактау
	2,94
	1,32
	1,62

	с.Сабанаево
	3,95
	1,90
	2,05

	с.Староактау
	13,98
	5,69
	8,29

	д.Урал
	0,2
	0,2
	-

	д.Ураново
	18,01
	7,27
	10,74

	д.Юрактау
	2,33
	0,69
	1,64

	
	
	
	

	итого
	91,32
	40,48
	50,84



Распределение объёмов жилищного строительства по очередности дано в таблице б)
таблица б)
	Наименование 
	1 очередь строительства
2023г.
	Расчётный срок
2033г.
	
Население, тыс.чел.

	
	Жилой фонд сущ.
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Новое стр.-во
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Всего
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Жилой фонд
сохр.
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Новое стр.-во
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Всего
тыс.кв.м/
квартир,
шт.
	Сущ.

	1 очередь
2023г.
	Расч. срок
2033г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Сельсовет всего-индивидуальная заст-ройка с участками 

	47,02/
874
	18,2/
270
	65,22/
1144
	65,22/
1144
	19,58/
290
	84,8/
1434
	2,11
	2,11
	2,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.
Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения 2,12 тыс. чел. на расчетный срок.
Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.
Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.
Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.
Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.
Каждый населенный пункт Каранского сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания.




Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания
таблица а)
	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.
срок
	Сущ./
сущ.
сохран.

	Новое стр-во
всего/
в т.ч.
1 очер-едь
	Разме-щается всего на расч.
срок
	Требу-ется новых терри-торий,га
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Население
	тыс.
чел.
	
	2,12
	
	
	
	
	

	
	Учреждения народного образования
	
	
	
	
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	51
	108
	65/
65
	45/
20
	108
	0,5
	с.Староактау-20 мест-реконструк-ция нач.школы,
с.Каран- 25 мест

	2
	Общеобразовательные школы
	учащ.
	144
	306
	300/
300
	-
	306
	-
	

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	31
	31
	-
	31
	-
	Встроенные в сущ. клубах

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	

	1
	ФАПы
	объ-ект
	6 на с/с
	5
	5/
5
	1/
-
	6
	Встр.
	с.Каран

	
	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	
	

	1
	Учреждения соц. обслужив. 
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	-
	1/
1
	1
	Встр.
	с.Амирово

	
	Спортивные и физкультурные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Спортивные помещения (залы) всего
	м2 площ. пола
	160
	340
	200 
	140/
-
	340
	0,2
	с.Ураново - ФОК

	
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Клубы
	посет.
мест
	220
	466
	780/
780
	-
	780
	-
	

	
	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания
	
	
	
	
	
	

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	636
	440/
440
	200/
150
	640
	0,6
	с.Староактау-30кв.м, с.Ураново-50кв.м, с.Каран-50 кв.м, 
с.Амирово-70кв.м

	2
	Рынки
	«
	24
	51
	-
	100/
-
	100
	0,2
	с.Каран

	3
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	85
	-
	-
	85
	-
	с.Амирово - реконструк-ция

	4
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7
	15
	9
	6/
4
	15
	встр.
	с.Ураново-2, с.Каран-2,
с.Амирово-2

	
	Организации и учреждения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отделение связи
	объ-ект
	2 на с/с
	2
	1/
1
	1/
1
	2
	-
	с.Амирово

	2
	Филиалы банков
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	1
	-
	1
	-
	

	3
	Пункты охраны порядка
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	1/
1
	-
	1
	-
	

	
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	

	1
	ЖЭУ
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	-
	1/
-
	1
	0,2
	с.Ураново



Проектом предлагается сохранить существующие объекты обслуживания. В с.Староактау возможно перепрофилирование недействующей начальной школы под детский сад. Для обслуживания населения отдалённых деревень предлагается использовать школьный автобус.
Размещение конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования, после разработки рабочих проектов.





3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

В структуре регионального хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, строительство и предоставление услуг. 
В отраслях промышленности как и в целом в экономике района имеется ряд проблем,требующих решения: 
- высокая степень физического и морального износа основных фондов, наличие большинства предприятий с устаревшим технологическим оборудованием и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;
- недостаточная инвестиционная активность;
- наличие избыточных производственных мощностей, увеличивающих издержки производства;
- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий, ввиду недостатка оборотных средств.
Проектом предлагается сохранение производственных территорий, в том числе недействующих. При улучшении экономической ситуации возможна реконструкция производств.
Предложения по размещению основных производственных зон
таблица а)
	Населённый пункт
	Наименование объекта (номер на плане)
	Мероприятия
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	с.Каран
	
	
	

	
	Склад зерна (2)
	Сохраняется сущ.
	

	
	Пекарня (3)
	«
	

	
	МТФ (7)
	Реконструкция на перспективу
	

	
	
	
	

	с.Амирово
	
	
	

	
	СТФ (22)
	«
	

	
	МТМ (10)
	«
	150 гол.

	
	Зерноток (12)
	«
	

	
	
	
	

	д.Байраш
	
	
	

	
	Предприятия малого бизнеса ()
	Новое строительство
	

	д.Ишменево
	
	
	

	
	Государственныйсорто-испытательный участок
	«
	

	д.Новоактау
	
	
	

	
	Пилорама (25)
	Сохраняется сущ.
	

	
	Зерноток (26)
	Реконструкция на перспективу
	

	
	МТМ (27)
	«
	

	
	Склад
	«
	

	с.Сабанаево
	
	
	

	
	МТФ (32)
	Реконструкция на перспективу
	

	
	МТФ (33)
	«
	

	
	Промышленная территория (34)
	Сохраняется сущ.
	

	с.Староактау
	
	
	

	
	Зерноток (97)
	Реконструкция на перспективу
	

	
	МТМ (40)
	«
	

	
	МТФ (41)
	«
	

	д.Ураново
	
	
	

	
	Зерноток (48)
	Сохраняется сущ.
	

	
	МТМ (49)
	«
	

	
	Кирпичный завод (54)
	«
	

	
	Овцеферма (56)
	«
	

	
	Пекарня (59)
	«
	

	
	Пункт приёма вторсырья
	Новое строительство
	

	Межселенные территории
	
	
	

	
	Производственные территории (17-20, 61-63)
	Сохраняются сущ.
	

	
	Логистичекий центр
	
	



Далее приведён расчёт потребности в складских территориях.
Расчёт потребности в складских территориях








таблица б)
	№№
	Наименование складов
	Един.
измер.
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков

	
	
	
	норматив на 1 тыс. чел.
	
требуется расч. срок

	норматив на 1 тыс. чел.
	
требуется
расч. срок


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склады общетоварные
	
	
	
	
	

	1.1.
	Продовольственных товаров
	кв.м 
	19 
	408
	60
	127

	1.2.
	Непродовольственных товаров
	«
	193 
	409
	580
	1230

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	«
	212
	449
	640
	1357

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Склады 
специализирные
	
	
	
	
	

	2.1
	Холодильники распре-делительные (для хра
нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.)
	тонн
	10
	21
	
25

	53

	2.2.
	Фруктохранилища,
овощехранилища, картофелехранилища
	«
	90
	191
	380
	806

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	«
	100
	212
	405
	859

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Склады 
стройматериалов и твёрдого топлива
	
	
	
	
	

	3.1.
	Склады стройматери-
алов (потребительск.)
	кв.м 
	-
	-
	300
	636

	3.2.
	Склады 
твёрдого топлива 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	- угля 
	«
	-
	-
	300
	636

	3.2.2
	- дров
	«
	-
	-
	300
	636

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	«
	-
	-
	900
	1908

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего земель
	
	
	
	
	4124 или 0,41га



Существующие складские территории удовлетворяют потребности.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.
Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо: 
1. оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.
2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.
3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.
4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.
5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.
6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.6. Озеленение. Рекреация.

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:
- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);
- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);
- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);
- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)
Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.
Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.
Проектом предлагается:
1) проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;
2) проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта.












Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории на стадии ГП выполнена на топосъемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1,0м.
Территория расположена в долине реки Киязы. В гидрологическом отношении река Киязы, протекающая на рассматриваемой территории, является притоком р.Чермасан. Абсолютные отметки естественного рельефа изменяются в пределах 138,0-271,5м.
Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требование СНиП 2.07.01-89 и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.
Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 46,9 тысячных.
Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок и только небольшие срезки и подсыпки территории для придания минимального уклона необходимого для обеспечения самотечного водоотвода с территории.
Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места рельефа. 
Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем.
Также необходимо произвести благоустройство рек: расчистка русел и водной растительности; планировка береговых склонов; укрепление поверхности береговых склонов посадкой зеленых насаждений.
Сложность и многофакторность карстового процесса, а также необходимость получения полной информации выдвигает особые требования к инженерным изысканиям.
Существуют активные и пассивные противокарстовые меры. К активным мерам относятся: создание фильтрационных завес, заполнение полостей тампонажными смесями, цементация оснований, закрепление оснований корневидными буронабивнами скважинами, применение армированного грунта. Эти мероприятия определяются на конкретных стадиях проектирования. К пассивным противокарстовым мероприятиям относятся: регулирование поверхностного стока; создание водонепроницаемых покрытий; расположение застройки на менее опасных участках, регулирование плотности застройки, изменение этажности зданий.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА. 
Водоотвод с территорий намечается осуществить открытыми водостоками. Открытые водостоки представляют собой канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,4-0,7 м, глубиной 0,4-0,6 м, с заложением откосов 1:1,5. Откосы укрепляются одерновкой. На участках с крутым рельефом во избежание размыва рельефа прокладываются бетонные лотки. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж/б трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией населенных пунктов. 































Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.
Близость к райцентру Буздяк и автомобильной дороге М-5 «Самара-Челябинск», а также к железнодорожной ветке «Уфа-Ульяновск» создают особую инвестиционную привлекательность территории сельсовета. 
Проектом предусматривается:
1) Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «Чекмагуш-Давлеканово», огибающей с запада Буздяк и проходящей близ села Амирово.
2) В районе н.п.Сабанаево и Староактау зарезервированы земли под строительство автодороги федерального значения дублирующей существующую М-5.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.
В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные. 
В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 30-40 метров, в существующей части 10-40 метров.
Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10м.


5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.
Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам. 
Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров.
Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.
Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.
Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении  2,13 тыс. человек составит 771 единиц.
Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания. Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 4 поста. Существующая инфраструктура предприятий, обслуживающих автотранспорт с учетом близости придорожных сервисов М-5 – достаточна. При необходимости в составе промзон населенных пунктов сельсовета  возможно размещение объектов данной направленности.
Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадьб.
Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий
АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей. На данной территории располагается автозаправочная станция близ села Амирово. 
Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за счет уширения проезжей части улиц. 








Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1 Теплоснабжение
6.1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Каранского сельсовета Буздякского района Республики Башкортостан осуществляется от котельных различной мощности.
Теплоснабжение общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.
Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.
Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

6.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.
В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.
Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.
Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок.
[image: ]

6.2 Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газоснабжение Каранского сельсовета Буздякского района осуществляется через АГРС Богады.
Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.
Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).
Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

6.2.2 Направления использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.
В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 
ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;
ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;
АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.
Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.
Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.
1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.
Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.
Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».
Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу 1.

6.2.3 Проектные решения 

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением, с небольшой газоемкостью, в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах
Таблица 1
Расчет расходов газопотребления на расчетный срок
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Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования. Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района. Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах. Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3 Водоснабжение.

6.3.1 Проектные предложения.

В настоящее время в Каранском сельсовете имеется частичное водоснабжение, но качество питьевой воды не соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питиьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. 
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:
-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;
- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.
Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу.
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6.3.2 Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.
Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:
(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.
Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4 Водоотведение

6.4.1 Существующее положение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. Стоки вывозятся на ближайшие очистные сооружения или территорию соответствующую приему данных отходов. 
Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице.
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6.4.2 Проектное решение

Проектом сохраняется существующее положение – вывоз жидких отходов на ближайшие очистные сооружения или территорию соответствующую приему данных отходов.

6.4.3 Ливневая канализация. 

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений. 

6.5 Электроснабжение

6.5.1 Существующее положение
  
В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Каранского сельского совета осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Каран» по высоковольтным воздушным линиям электропередач. 




   6.5.2 Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 110/35/10 кВ «Каран» по высоковольтным воздушным линиям 10 кВ.
         Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       
             Электрическая нагрузка приведена в таблице:
	
	Расчетный срок

	№
	Наименование
	Нагрузка, кВт.
Существующее положение
	Нагрузка, кВт. Приращение
	Нагрузка, кВт. Всего

	1
1

	Жилой сектор
	384,3
	347,5
	731,8

	2
2

	Общественный сектор
	451,61
	171,5
	623,11

	Итого:
	835,91
	519
	1354,91


*Без учета промышленных предприятий

6.6 Телефонизация, телевидение и радиофикация   

6.6.1 Существующее положение

В настоящее время телефонизация населенных пунктов Каранского сельского совета осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи. 

          6.6.2 Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться от АТСЭ по кабельным линиям связи, проложенные в грунте и частично по опорам.
Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.         
Предварительное количество существующего и проектируемого количества приведены в таблице:

Таблица 1.

	1-я  очередь строительства
	Расчетный срок

	Наименование
	Максимально возможное количество абонентов Существующее положение
	Приращение, абон.
	Всего, абон.
	Приращение, (в т.ч. 1-я очер. стр.), абон.
	Всего, абон.

	Каранский сельский совет
	1103
	293
	1396
	592
	1695


*Без учета промышленных предприятий
 
6.6.3 Телевидение и радиофикация  

Прием телепередач в целом по сельсовету будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.
Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.
Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным и беспроводным вещанием.
Количество новых радиоточек на расчетный срок составит: 592 шт.*

*Без учета промышленных предприятий










Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными предприятиями и автотранспортом, снижения уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.
Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.
1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.
2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:
- природовосстанавливающие
- природообразующие
Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1.Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников --- предприятий и организаций и передвижных источников — транспортных средств — в виде автомобильного транспорта.
Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств.
Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон — необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.
Транзитное движение транспорта через населенный пункт исключается.
Грузовое движение осуществляется по федеральным трассам. С целью исключения шума санитарно-защитные зоны от автодорог максимально озеленяются.
Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.
Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задаче.
Проектом также предлагается:
- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;
- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;
- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, и на сопредельных территориях приведены ниже.
Экспликация объектов, имеющих СЗЗ.
	№
	Наименование предприятия
	Существующая санитарно-защитная зона
	Проектируемая санитарно-защитная зона
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	с. Каран

	1
	Автодром
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	2
	Склад зерна
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	3
	Пекарня
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	4
	Электроподстанция «Каран»
	[bookmark: _GoBack]500, II
	
	

	5
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	6
	АЗС
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	7
	Молочно-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	8
	Скотомогильник
	1000, I
	-
	Ликвидируется

	9
	Свалка
	1000, I
	500, II
	Модерниз.

	22
	Свино-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	64
	Проектируемая станция техобслуживания
	-
	50, IV
	Новое строительство

	
	с. Амирово

	10
	Машино-тракторная мастерская
	50, IV
	-
	Не действ.

	11
	Молочно-товарная ферма (крупнорогатый скот – 150 гл.)
	300, III
	150, IV
	Сохраняется

	12
	Зерноток
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	13
	Скотомогильник
	1000, I
	-
	Ликвидируется

	14
	Свалка
	1000, I
	-
	Ликвидируется

	15
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	16
	Свалка
	1000, I
	500, II
	Сохраняется

	17
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	18
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	19
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	20
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	65
	Проектируемая станция техобслуживания
	-
	50, IV
	Новое строительство

	66
	Проектируемая АЗС
	-
	50, IV
	Новое строительство

	
	д. Байраш

	21
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	70
	Проектируемое малое производственное предприятие на расчетный срок
	-
	50, IV
	Новое строительство

	71
	Проектируемый логистический центр
	-
	-
	Новое строительство

	
	д. Ишменево

	23
	Государственный сорто-испытательный участок
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	24
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	
	д. Новоактау

	25
	Пилорама
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	26
	Зерноток
	50, IV
	-
	Не действ.

	27
	Машино-тракторная мастерская
	50, IV
	-
	Не действ.

	28
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	29
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	30
	Склад
	50, IV
	-
	Не действ.

	
	с. Сабанаево

	31
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	32
	Молочно-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	33
	Молочно-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	34
	Промышленная территория
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	35
	Скотомогильник
	1000, I
	500, II
	Сохраняется

	36
	Свалка
	1000, I
	-
	Ликвидируется

	
	с. Староактау

	37
	Зерноток
	50, IV
	-
	Не действ.

	38
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	39
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	40
	Машино-тракторная мастерская
	50, IV
	-
	Не действ.

	41
	Молочно-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	42
	Промышленная территория
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	43
	Свалка твёрдых бытовых отходов
	1000, I
	-
	Ликвидируется

	44
	Скотомогильник
	1000, I
	500, II
	Сохраняется

	67
	Проектируемая станция техобслуживания
	-
	50, IV
	Новое строительство

	
	д. Урал

	45
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	46
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	47
	Карьер
	300, III
	100, V
	Сохраняется

	
	д. Ураново

	48
	Зерноток
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	49
	Машино-тракторная мастерская
	300, III
	300, III
	Сохраняется

	50
	АЗС
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	51
	Мельница
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	52
	Пожарное депо, котельная
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется

	53
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	54
	Кирпичный завод
	300, III
	300, III
	Сохраняется

	55
	Карьер
	300, III
	100, V
	Сохраняется

	56
	Овце-товарная ферма
	50, IV
	-
	Не действ.

	57
	Карьер
	300, III
	100, V
	Сохраняется

	58
	Котельная
	50, IV
	-
	Не действ.

	59
	Пекарня, кондитерский цех
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	68
	Проектируемая станция техобслуживания
	-
	50, IV
	Новое строительство

	69
	Коммунальное хозяйство;
Объекты инженерного обеспечения;
Жилищно-эксплуатационная организация
	-
	50, IV
	Новое строительство

	72
	Проектируемое малое производственное предприятие на расчетный срок
	-
	50, IV
	Новое строительство

	
	д. Юрактау

	60
	Кладбище
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	61
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	62
	Промышленная территория
	100, V
	100, V
	Сохраняется

	63
	Промышленная территория
	50, IV
	50, IV
	Сохраняется



7.2. Охрана водных ресурсов.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев, протяженностью:
1) до 10 км – в размере 50 м,
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м,
3) от 50 км и более – в размере 200 м.
Ширина прибрежной полосы от 15 до 50 м. для нулевого и обратного уклона берега, 40м – для уклона до 3 градусов, 50 для уклона 3 и более градусов.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями перечисленными выше запрещается:
1)распашка земель;
2)размещение отвалов размываемых грунтов;
3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Подземные воды.
Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.
В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:
- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;
- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;
- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;
- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;
- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.
В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:
- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;
- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;
- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;
- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов. 

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.
Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:
-охрана лесов от пожаров;
-защита от различных видов вредителей;
-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;
-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

7.4. Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:
- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;
- обезвреживание отбросов;
- уборка улиц и площадей;
- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.
В задачи очистки входят:
- сбор и удаление твердых бытовых отходов за пределы территории;
- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;
- уборка улиц и площадей;
- удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.
Таблица 16
	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов на 2,13 тыс чел

	
	кг
	л

	
	на 1 чел/год
	всего в год
	на 1 чел/год
	всего в год

	Твердые
	
	
	
	

	От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом
	90
	517 тыс.кг
	900
	2448 тыс.л.

	От прочих жилых домов
	300
	816 тыс.кг.
	1100
	2992 тыс.л.

	Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий.
	280
	762 тыс.кг.
	1400
	762 тыс.л.

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов.
	5
	13,6 тыс.кг.
	8
	21,7 тыс.л.

	Итого
	
	2108,6 тыс.кг
	
	6223 тыс.л.



Проектом предлагается вывоз мусора на проектируемый мусороперерабатывающее предприятие рядом с н.п.Вознесенка на территории Уртакульского сельсовета. 
Сбор и удаление ТБО.
Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 
Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых
отходов определяются на основании решений местных административных
органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений
санитарно-эпидемиологического надзора. Система сбора и удаления бытовых
отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный
транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор
и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавто
хозяйств  включают жилые здания, больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.
Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.
Сбор и удаление крупногабаритных отходов.
К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. 
2,11т. чел. X 50кг/год = 136 т./год
Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.
Сбор пищевых отходов.
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них
содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.
Селективный сбор ТБО.
В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт приема вторсырья запроектирован в административном центре сельсовета..
Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.
Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют 2,1+0,136=2,236 т.т./год. Площадь полигона на годовое накопление мусора составит 2,236 т.т.* 0,05 га = 0,11 га.
Контейнеры для сбора ТБО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. В усадебной и блокированной застройке (т.е. Застройке жилыми домами с приквартирными участками) мусор собирается и хранится на приусадебном участке.
Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО. 
М=Пгод/(365хПсутхКисп), где
Пгод — количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течении года, мЗ
Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, мЗ 
Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8. Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле 
Псут=РхЕ, где 
Р-число рейсов в сутки.
Е — количество отходов, перевозимых за 1 рейс, мЗ
Число рейсов мусоровоза определяем по формуле
Р=(Т-(Тпз+Т0))/(Тпог.+Траз.+2Тпрб.)
Т — продолжительность смены, час
Тпз — время, затраченное в гараже на подготовительные работы, час.
ТО — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.
Тпог. - продолжительность погрузки, час.
Траз — продолжительность разгрузки, час.
Тпрб — время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.
Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+015+0,5)=4,7~5
Псут.=5х40=200мЗ~0,2т.мЗ 
М=14,76 т.мЗ/(365*0,2*0,8)=0,86 ~1 мусоровоз

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.
Уничтожение трупов и биологических отходов павших животных предлагается в ближайших скотомогильниках. 

7.5. Защита от электромагнитного излучения.

Основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля изложены в «Санитарных нормах  и правилах защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».
Предельно  допустимые уровни напряженности электрического  поля:
-для территорий зоны жилой застройки составляют 1 кВ/м;
-в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;
-в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
10-при напряжении до 20 кВ;
15-при напряжении до 35 кВ;
20-при напряжении до 110 кВ;
Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать под выращивание сельскохозяйственных культур, не требующих ручной обработки.

































Глава VIII. Первая очередь строительства

В первую очередь строительства включены жилые кварталы, примыкающие к существующим, всего 18,2 тыс.кв.м общей площади жилья.
На первую очередь предлагается включить объекты повседневного обслуживания. 
Объёмы нового строительства 
таблица а)
	
Территории
	1 очередь строительства тыс.кв.м/квартир,шт.

	Всего по с/с
	18,2/270



Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди
Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям 
таблица б)

	№№
	Наименование
	Стоимость,
млн. руб.

	1
	2
	3

	1
	Жилищное строительство
	527,8

	2
	Социальное и культурно-бытовое строительство
	263,9

	3
	Инженерная и транспортная инфраструктура, благоустройство
	263,9

	
	Всего
	1055,6



Стоимость строительства конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования, после разработки рабочих проектов.










Глава IX. Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.
При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП РБ  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан». А именно:
- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;
- предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников;
- на территории сел имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, это река Киязы, к которой должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами;
- пожарная часть расположена в населенном пункте Байраш и соответствует техническому регламенту по нормативному времени прибытия (20 мин. для сельской местности). 
- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров
-тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно  быть не менее 15 метров.
Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.
Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.
Территория находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением, часто повторяющимися суховеями и чёрными бурями. Средняя температура января -13,7°С, минимальная – 48,0°С, июля +19,3°С, максимальная +40,0°С. Среднее количество осадков за теплый период 300-350 мм. Лето теплое, часто засушливое. Зима умеренно суровая, снежная; высота снежного покрова 30-40 см.
Местность малопересеченная со сложным рельефом, с абсолютными высотами от 140,0 до 260,0 метров. На рассматриваемой территории имеются заболоченные участки, карсты.
Строительство не закарстованных территориях необходимо вести после проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий с проведением противокарстовых мероприятий. Отвод поверхностных вод, инженерная подготовка территории позволит предотвратить заболачиваемость территорий. Проектом инженерной подготовки предусматривается благоустройство берегов и озеленение.
Рассматриваемая территория находится в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения. 
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут являться:, железнодорожные станции, автомагистрали, по которым осуществляется перевозка взрывопожароопасных грузов, автостоянки, АЗС и АГЗС, нефтяные сооружения.
Системы инженерно-транспортного обеспечения территории запроектированы с учетом действующих норм. Объект должен включаться в общегосударственную систему оповещения (радио, телефон, факс, телевидение).
Наиболее значимое место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка, наблюдающиеся 1 раз в 2-3 года.
Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне-июле. Практически 1 раз в 2-3 года на территории района возникают ураганные ветра, которые приводят к частичным разрушениям объектов сельскохозяйственного значения, строений.
Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:
-разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;
-подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;
-своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;
-содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;
-поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;
-санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически-опасные вещества);
-снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;
-организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;
-устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;
-эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;
-защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.


































Глава Х. 
Основные технико-экономические показатели

	№ №
	Показатели
	Единица измерения
	Сущ.
2012г.
	Расчетный срок 
2033г.

	В том числе 1 очередь
2023г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь территории сельсовета всего
в том числе:
	га
	14389,76
	14389,76
	14389,76

	1.1
	Земли населённых пунктов, всего
в том числе:
	га
	738,06
	886,14
	790,8

	
	с.Амирово
	«
	129,88
	160,07
	143,1

	
	д.Байраш
	«
	32,81
	32,81
	32,81

	
	д.Ишменево
	«
	15,51
	15,51
	15,51

	
	с.Каран
	«
	128,88
	181,04
	146,1

	
	с.Новоактау
	«
	75,08
	75,08
	75,08

	
	с.Сабанаево
	«
	65,63
	74,74
	68,48

	
	с.Староактау
	«
	99,51
	125,19
	108,05

	
	д.Урал
	«
	21,54
	21,54
	21,54

	
	д.Ураново
	«
	143,88
	174,82
	154,79

	
	д.Юрактау
	«
	25,34
	25,34
	25,34

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Новые территории под жилые кварталы, всего
в том числе:
	га
	-
	91,32
	40,48

	
	с.Амирово
	«
	-
	18,75
	8,81

	
	д.Байраш
	«
	-
	4,74
	2,53

	
	д.Ишменево
	«
	-
	1,62
	0,59

	
	с.Каран
	«
	-
	24,8
	11,48

	
	с.Новоактау
	«
	-
	2,94
	1,32

	
	с.Сабанаево
	«
	-
	3,95
	1,90

	
	с.Староактау
	«
	-
	13,98
	5,69

	
	д.Урал
	«
	-
	0,2
	0,2

	
	д.Ураново
	«
	-
	18,01
	7,27

	
	д.Юрактау
	«
	-
	2,33
	0,69

	
	
	
	
	
	

	2
	Население всего
	тыс.чел.
	2,11
	2,12
	2,11

	2.1
	Плотность населения в границах населённых пунктов
	чел./га
	3
	3
	3

	3
	Общая площадь жилого фонда, всего
	тыс.кв.м/
квартир,шт
	47,02/
874
	84,8/
1434
	65,22/
1144

	3.1
	в том числе: существ. сохраняемый жил. фонд
	«
	-
	47,02/
874
	47,02/
874

	3.2
	новое жилищное строительство, всего 
	тыс.кв.м/
квартир, шт.
	-
	37,38/
560

	18,2/
270

	3.3
	Жилищная обеспеченность

	кв.м/чел.
	22,1
	40,0
	31,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел.
	мест
	65/
31
	108/
51
	85/
41

	4.2
	Общеобразовательные школы - всего/1000 чел
	учащ.
	300/
142
	306/
144
	300/
142

	4.3
	Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел
	м2
торг. пл.
	440/
209
	640/
302
	590/
280

	4.4
	Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел
	раб. мест
	9/
4
	15/
7
	13/
6

	4.5
	Учреждения культуры - всего/1000 чел
	мест
	780/
370
	780/
368
	780/
370

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность магистральных улиц и дорог - всего:
	км
	
	
	68,247

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- дороги районного значения
	«
	
	
	43,532

	
	- улицы 
	«
	
	
	24,715

	5.2
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	
	780
	784,4
	780

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	-
	-
	662

	6.2
	Водоотведение - всего
	м3/сут
	-
	-
	528

	6.3
	Потребность в электроэнергии - всего
	кВт
	835,91
	1354,91
	1354,91

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление тепла
	тыс. Гкал/год
	1,7
	2,2
	2,2

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление газа - всего
	тыс.м3/год
	3587,2
	4883,4
	4883,4

	7
	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	
	

	7.1
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т
	
	
	

	7.2
	Озеленение санитарно-защитных зон
	га
	
	
	

	8
	Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура))
	млн. руб.
	-
	-
	1055,6
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image4.emf
Наименование Насел. Норма  Средне-Максим. Средний Максим.

чел. водо- суточн. суточн. расход секунд.

потр. расход расход ст.вод расход

л/сут л/с л/с

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2000 200 400 480 4,63 13,89

2 Неучтенные расходы 10% 48 0,46 1,39

Всего  2000 528 5,09 15,28

№ 

п/п

м

3

/сут м

3

/сут

Застройка малоэтажными 

зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом с 

местными водонагревателями 

и канализацией

Ксут.max=1,2 Кобщ=3


image1.emf
Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

Сахаево ГП

№ п/п Наименование потребителей

(105х0,25) (2,4x73)

расч. срок

50 26,25 1,3 0,2 2

175,2

0,4

сущ. положение

31,59 26,25 0,8 0,1 1,55

175,2

0,3

расч. срок 1,4 0,2 0,4

сущ. положение 0,9 0,1 0,3

расч. срок

1,2 0,1 0,3

сущ. положение 0,8 0,1 0,3

расч. срок 3,4 0,4 2,2

сущ. положение 2,1 0,3 1,7

Общая площадь, 

тыс. м

2

Уд. тепл. поток на 

отопление,  Вт*м

2

Тепл. поток на 

отопление, 10

6

 Вт

Тепл. поток на вентил., 

10

6

 Вт

Кол-во 

жителей, тыс. 

чел

Уд. тепл. 

поток на 

ГВС,  Вт

Максим. тепл. поток 

на ГВС, 10

6

 Вт

Общественные здания усадебной 

застройки

Итого с учетом 8% потерь 

То же в Гкал/час

Годовые расходы тепла, тыс. 

Гкал/год


image2.emf
Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Сахаево ГП

Таблица 1

Наименование потребителей

Число жителей,

сущ. Положение Расчетный срок тыс. чел.

Годовой расход, Часовой расход, Годовой расход, Часовой расход,

Категория 1

1,55 2 465,3 258,5 600,0 333,3

549 743 2267,9 1260,0 3069,3 1705,2

Итого

2733,2 1518,5 3669,3 2038,5

2869,9 1594,4 3852,8 2140,4

Категория 2

143,5 79,7 192,6 107,0

150,7 83,7 202,3 112,4

Категория 3

1,1 1,7

566,6 156,5 828,4 237,3

Гкал/час  Гкал/час 

4,0 5,9

тыс. Гкал/год  тыс. Гкал/год 

3587,2 1834,5 4883,4 2490,1

№ п/

п

сущ. 

Положение

Расчетный 

срок тыс. м

3

/год м

3

/час тыс. м

3

/год м

3

/час

Хозбытовые нужды при 

ГВС от газового 

водонагревателя (ПГ

+ВПГ), 300 м

3

/год на 1 чел.

Отопление усадебная и 

блокированная застройка - 

АОГВ (квартир)

Итого с 5% на неучтенные 

расходы

Коммунально-бытовые нужды 

предприятий, 5% от расходов  

категории 1

Всего с 5% на неучтенные 

расходы

Котельные (для нужд 

соцкульбыта.)

Общий расход по 1; 2 и 3 

категориям
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Наименование Насел. Норма  Средне-Максим. Максим. Максим.

чел. часов. секунд.

расход расход расход расход

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2000 200 400 480 44,2 12,28

2 Неучтенные расходы 10% 40 48 4,42 1,23

3 5% 20 24 2,21 0,61

4

2000 50 100 110 13,75 3,82

5 Наружное пожаротушение* 10

6 Внутреннее пожаротушение* 2,5

Всего  2000 662 64,58 27,94

№ 

п/п

водо- суточн. суточн.

потр.

л/сут м

3

/сут м

3

/сут м

3

/ч л/с

Застройка малоэтажными 

зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом с 

местными водонагревателями 

и канализацией

Ксут.max=1,2 α=1,3      

β=1,7       

 

Кч.max=2,

21

Расход воды на содержание и 

поение скота и птиц 

Полив улиц и зеленых 

насаждений

Ксут=1,1


